E96系列三位数电阻值表示

一、前两位

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (01)100 | (17)147 | (33)215 | (49)316 | (65)464 | (81)681 |
| (02)102 | (18)150 | (34)221 | (50)324 | (66)475 | (82)698 |
| (03)105 | (19)154 | (35)226 | (51)332 | (67)487 | (83)715 |
| (04)107 | (20)158 | (36)232 | (52)340 | (68)499 | (84)732 |
| (05)110 | (21)162 | (37)237 | (53)348 | (69)511 | (85)750 |
| (06)113 | (22)165 | (38)243 | (54)357 | (70)523 | (86)768 |
| (07)115 | (23)169 | (39249 | (55)365 | (71)536 | (87)787 |
| (08)118 | (24)174 | (40)255 | (56)374 | (72)549 | (88)806 |
| (09)121 | (25)178 | (41)261 | (57)383 | (73)562 | (89)825 |
| (10)124 | (26)182 | (42)267 | (58)392 | (74)576 | (90)845 |
| (11)127 | (27)187 | (43)274 | (59)402 | (75)590 | (91)866 |
| (12)130 | (28)191 | (44)280 | (60)412 | (76)604 | (92)887 |
| (13)133 | (29)196 | (45)287 | (61)422 | (77)619 | (93)909 |
| (14)137 | (30)200 | (46)294 | (62)432 | (78)634 | (94)931 |
| (15)140 | (31)205 | (47)301 | (63)442 | (79)649 | (95)953 |
| (16)143 | (32)210 | (48)309 | (64)453 | (80)665 | (96)976 |

二、末位数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | Z |
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 10-1 | 10-2 | 10-3 |